**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. Nr 8 do SWZ**

**Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w miejscowości Zator, Gmina Zator**

Nr procedury DI.271.10.2023

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

34922100-7 – Oznakowanie drogowe

1. Przedmiot zamówienia - opis ogólny

W ramach inwestycji Gmina wyremontuje drogę gminną nr 510 388K - ul Kopernika w Zatorze na odcinku długości ok 290 mb, w zakresie:

korytowanie na całej szerokości jezdni i poboczy wraz z odwozem na głębokość 23 cm – 1618,7 m2, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm – 1618,7,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1604,40 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4 cm – 1303,6 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1289,30 m2, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją – 1303,60 m2, wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu z podwójnym skropieniem gr. 8 cm (po uwałowaniu) – 286,50 m2, odtworzenie skarp poboczy (nasyp ziemny i uformowanie skarpy) – 280 mb, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe + obniżenie studni, wymiana nakrywy i wymiana włazu lekkiego na ciężki 7 szt, regulacja wysokościowa zjazdów – 147 m2, wymiana barier ochronnych U-11a na istniejącym przepuście (demontaż istniejących barier oraz montaż nowych) – 16 m, zakup i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt., zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją (rury ochronne) - woda - zabezpieczenie rurami osłonowymi fi 110 PE SDR 17 – 12 m, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją (rury ochronne) - gaz fi 110 (10 mb) ; fi 50 (10mb); fi 40 (10mb), odmulenie rowów wraz z odwiezieniem namułu – 136 m.

Montaż tablicy informacyjnej należy wykonać do 30 dni od dnia podpisania umowy

1. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

* organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami,
* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoły z prób, atesty na użyte materiały itp.),
* po zakończeniu zamówienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu itp.,
* wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania, nie ujęte w przedmiarach, m. in. opłaty za energię, wodę itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w zgłoszeniu robót i uzgodnieniach.

„Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), wraz z przedmiarem robót, zgłoszeniem robót budowlanych, mapami i uzgodnieniami stanowi załącznik nr 8 do SWZ